安卓手机客户端

使用说明

编写人：技术部

编写日期：2015.06.16

目录

[一、 软件安装 3](#_Toc422306393)

[1. 获取软件 3](#_Toc422306394)

[二、 软件操作说明 4](#_Toc422306395)

[1. 登入界面及添加设备简介 4](#_Toc422306396)

[2. 实时预览 6](#_Toc422306397)

[3. 主菜单介绍及及功能按钮说明 7](#_Toc422306398)

[4. 全屏界面按钮说明 9](#_Toc422306399)

[5. 录像设置及远程回放 10](#_Toc422306400)

[5.1 录像设置 10](#_Toc422306406)

[5.2 远程回放 10](#_Toc422306411)

[6. 语音对讲 11](#_Toc422306412)

# 软件安装

## 获取软件

可以通过两种途径获取我们的软件，一是从网站服务中心》下载中心>手机客户端 下载火云通或者xmeye

苹果用户在应用市场Appstore 里面 搜索下载监控眼或xmeye

安卓在安卓市场或者浏览器搜索下载 火云通 或是 xmeye

二是从设备供货商那里获取。



# 软件操作说明

## 登入界面及添加设备简介

安装成功后，在程序列表点击或者图标。启动程序进入登录界面，可按用户登录和按本地登录，如下图1.1



图1.1

 按本地登入方式登录接口添加设备如图1.2所示点击设备列表“QQ图片20150616205404.jpg”号

弹出图1.3选择“添加设备”

图1.2 图1.3

进入“添加设备”界面图1.3

* 设备名称：（随便输入）
* 序列号： 设备序列号（[如何获取序列号点我](http://qidun.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=368&_dsign=51a8eac8)）
* 端口号： 34567
* 用户名： 所要添加设备的用户名 默认admin
* 密码： 默认密码为空

## 实时预览

在主界面设备列表下 显示添加成功的设备图2.1

点击CAM01 进入监控画面2.2



 

图2.1 图2.2

## 主菜单介绍及及功能按钮说明

设备列表下点击边的“QQ图片20150616205410.jpg ”按钮进入目录如图3.3

* 设备列表：添加设备区域
* 本地录像：本地录像文件列表
* 本地相册：本地截图列表
* 报警推送：打开或关闭移动侦测报警推送
* 设置： 设备列表菜单简易说明
* 登出： 退出设备列表》登入界面



图3.3

监控浏览“” 按钮进入菜单如图3.4

* 编码设置：设置摄像机主附码流分辨率、帧率、清晰度、打开关闭音频按钮
* 录像配置：预录时间及文件包长度调整、录像开关
* 报警设置：视频丢失、移动侦测、视频遮挡报警
* 远程回放：可按时间调取远程摄像机TF卡内存储的录像文件
* 下载： 下载远程摄像机内录像文件
* 关于： 摄像机版本信息



* 图标“QQ图片20150616213610.jpg”：返回上级列表
* 图标“QQ图片20150616213606.jpg”：监控画面全屏显示
* 图标“”：暂停/播放 浏览视频
* 图标“QQ图片20150616205849.jpg” 监听（监听按钮促发状态不支持对讲）
* 图标“” 本地抓图
* 图标“QQ图片20150616205831.jpg” 本地录像
* 图标“” 对讲（当促发按钮对讲时无法监听到摄像机端声音）
* 图标“” 浏览视频 标清/高清切换
* 图标“QQ图片20150616205900.jpg” 刷新
* 图标“” 远程回放
* 图标“”云台控制、放到或缩小、聚集控制、光圈控制（按钮功能取决于前端设备）
* 图标“QQ图片20150616205954.jpg”1-16画面切换（多画面取决于设备通道）

## 全屏界面按钮说明

监控浏览界面 点击“QQ图片20150616213606.jpg”按钮进入全屏界面

图标“QQ图片20150617100319.jpg”： 暂停/播放按钮

图标“QQ图片20150617100323.jpg”： 监听

图标“QQ图片20150617100331.jpg”： 抓图（本地抓图可进QQ图片20150616205410.jpg目录菜单 本地相册查看）

图标“QQ图片20150617100335.jpg”： 本地录像（本地录像可进QQ图片20150616205410.jpg目录菜单 本地录像查看）

图标“QQ图片20150617100338.jpg”： 云台控制



## 录像设置及远程回放

注：无存储设备，录像功能将不能正常使用



### 录像设置

监控预览界面点击“”进入菜单栏，选择录像配置

设置预录时间及文件包长度，并开启录像按钮后右上角 “保存”



### 远程回放

监控浏览界面点击“”或者“”进入远程回放界面 图1

远程回放界面右上角 “日期”指存储卡内录像备份日期

时间轴 “灰色进度条”表示在此时间段内无录像文件

时间轴“绿色进度条”表示在此时间段内有录像文件（滑动时间轴可选取备份文件时间段）图2


 

图1 图2