总部：黄山市屯溪梅林经济开发区芙蓉路11号

客服 QQ（企业）：8006762118

客服热线：4001366377

ZD-IPC\*\*\*



黄山中鼎信息技术有限公司

**ZD-IPC-\*\*\*\***

H.265 200 万枪型网络摄像机

**功能特性：**

**参数列表：**



200 万 1/2.7" 低照度 CMOS 传感器；



高清 1080P 分辨率，图像清晰、细腻；



高清专用镜头 3.6mm@F1.8(6mm,8mm,12mm

可选)



ICR 自动切换，实现昼夜监控；





自动电子快门，适应不同监控环境；

红外距离：2 颗阵列灯 50 米~60 米；



符合 IP66 防水设计



支持数字宽动态，3D 降噪功能；





H.265+/H.265X 视频压缩技术，高画质，低码率

支持手机远程监控(iOS, Android)；



多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；





支持信息叠加(如：ID、IP、DDNS 信息等)；

配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务；

支持与 NVR 对接，支持标准 Onvif 协议；



**应用场景：**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区

等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

**订货型号：**

**ZD-IPC-**

**外形尺寸：**

黄山中鼎信息技术有限公司

摄像机

型号

传感器类型

200 万 1/2.7" 低照度 CMOS 传感器

最低照度

彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR

黑白：0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR

快门

1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒

镜头

高清专用镜头 3.6mm@F1.8(6mm,8mm,12mm 可

选)

镜头接口类型

M12

日夜转换模式

支持 IR-CUT

图像

最大图像尺寸

1920\*1080

帧率

PAL 模式：1080P@25fps

NTSC 模式：1080P@25fps

图像设置

饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调

压缩标准

压缩标准

H.265+/H.265X 视频编码压缩

压缩输出码率

0.1Mbps~8Mbps

音频压缩标准

G711a

网络功能

存储功能

网络存储

智能报警

移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突

支持协议

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP,

NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)

通用功能

防闪烁,双码流,心跳,密码保护

接口

通讯接口

1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口

音频 I/0

0/0（RCA 接口）

一般规范

工作温度

-10℃-＋60℃

工作湿度

10%-90% RH

电源

DC12V±10%

红外距离

2 颗阵列灯 “IR5”:50-60 米;

功耗

MAX 7W

材质

ABS 塑料+金属

防护等级

IP66

裸机重量

约 g

尺寸

195.5mm\*94.5mm\*97.5mm