**产品概述：**

支持16路4K/24路5M/32路4M/16路1080P视频接入存储；

支持VGA 1080P、HDMI 4K输出；

2U机箱，8个SATA接口（单个最大支持8T）；

H.265+/H.265/H.264图像解码

1个10/100/1000Mbps自适应以太网口,RJ45接口；

支持自动组网，一键添加设备；

支持Onvif协议，可接驳第三方设备；

支持GB28181协议接入第三方平台（选配）；

支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；

支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；

"支持DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL,3G, IP搜索,报警中心等；"

支持手机监控（iOS, Android）；

支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；

支持二十多国语言，打破国界的限制；

完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；

配套WEB、CMS、VMS、MYEYE平台、提供SDK开发；

**技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 型 号 |  |
| 系统 | 主处理器 | Hi3536 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 视频 | 视频接入 | 16路4K/24路5M/32路4M/16路1080P |
| 同步回放 | 4路4K/4路5M/9路4M/16路1080P |
| 解码类型 | H.265+/H.265/H.264 |
| 音频 | 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 支持 |
| 录像管理 | 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
| 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
| 接口 | HDMI接口 | 1个HDMI接口（输出分辨率：MAX 4K） |
| VGA接口 | 1个VGA接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100/1000M自适应以太网口 |
| POE接口 | 无 |
| 音频I/O | 1/1 |
| 报警I/O | 16/4 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 |
| 硬盘接口 | 8个SATA接口（单个最大支持8T） |
| 一般规范 | 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% RH |
| 电源 | ATX电源 |
| 功耗 | <10W（不含硬盘) |
| 重量 |  |
| 尺 寸 |  |