


1. 配件说明图



1. 定位开孔位置

钢板开孔直径37mm，具体位置需视情况而定。一体机以出厂配置安装时，仰角约为5°。







|  |  |
| --- | --- |
| 人与闸机距离w | 可识别身高范围 |
| 55cm | 150~185cm |
| 60cm | 145~190cm |
| 65cm | 140~195cm |

加装出厂立柱范围

|  |  |
| --- | --- |
| 人与闸机距离w | 可识别身高范围 |
| 65cm | 130~185cm |
| 75cm | 130~190cm |
| 85cm | 130~195cm |





一体机加装立柱以俯角放置


一体机不加立柱以仰角放置

1. 固定一体机

安装流程




将一体机塞入钢板的开孔处，使用垫片和螺帽固定




1. 调整一体机角度

一体机可在强逆光条件下使用，根据具体情况调整一体机角度，±5°为佳,



1. 接口说明

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| A |  |  |  |
| 2 | 电源 | 1 | DC12V IN |
| 3 | USB | 1 | USB 2.0 |
| 4 | 开关量输出 | 1 | 开关量输出接口 A+/B- |
| 5 | 韦根协议输入接口 | 1 | 1. D0 2. D1 |
| 6 | 韦根协议输出接口 | 1 | ① vcc12V  ②GND  ③D0  ④D1 |