将压缩包先解压

1. 设备上电并连接有线（确保在同一局域网）
2. 打开工具
3. 升级：

1先点击刷新列表（若出现几台设备IP一致情况，重新刷新列表）

2勾选设备

3点击浏览选择.bin文件

4、点击升级

升级完成后，描述会提示 更新完成，设备并进行重启。

